Prise de contrôle

Découvrir les machines sur le réseau

nmap 192.168.0.1/24

arp -n

arp

1. Lancer le programme d'installation

2. Accepter la licence et cliquer sur suivant

3. Selectionner "Seulement UltraVNC Server"

4. Configurer

5. Modifier les propriétés